|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103-106 | Soğuk su sayacı (çap 50 mm, flanşlı)  | Adet |  |  |
| 2 | 14.013/2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 00,40  | m³ |  |  |
| 3 | 152-1110 | Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları: (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında), 3 Atü, 300.000 kcal/h)  | Adet |  |  |
| 4 | 152-1110/DMntj | Demontaj, Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları: (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında), 3 Atü, 300.000 kcal/h)  | Adet |  |  |
| 5 | 154-000 | Izgara yapılması  | kg |  |  |
| 6 | 161-100 | Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 20 mm (3/4")  | Adet |  |  |
| 7 | 162-201 | Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü  | Adet |  |  |
| 8 | 163-100 | Hidrometre (çap: 100 mm, 25 mss'na kadar)  | Adet |  |  |
| 9 | 201-206/DMntj | Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1 1/4")  | m |  |  |
| 10 | 204-3107 | Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları  | m |  |  |
| 11 | 210-627 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 40 mm)  | Adet |  |  |
| 12 | 210-628 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm)  | Adet |  |  |
| 13 | 221-106 | Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 50 mm)  | Adet |  |  |
| 14 | 227-106 | Geri tepme ventili, prinç adi döküm vidalı (çap: 50 mm)  | Adet |  |  |
| 15 | 239-401 | 2.0-6.0 m³/h debisinde 3.0-6.0 mSS Dalgıç Tip Drenaj Pompası  | Adet |  |  |
| 16 | 241-837 | 76 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı  | m |  |  |
| 17 | 241-851 | 114 mm dış çap, 30 mm taş yünü et kalınlığında alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımı  | m |  |  |
| 18 | Y.16.050/15 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)  | m³ |  |  |
| 19 | Y.23.167 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)  | kg |  |  |
| 20 | Y.25.002/01 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması  | m² |  |  |
|  |